第一章 竞争性谈判邀请

#### 邀请函

**吉祥新能源科技有限公司（**以下简称“采购代理”）受**上海电气（江苏）综合能源服务有限公司**（采购单位名称，以下简称“招标人”）委托，吉林公主岭风电乡村振兴项目混合式塔架混凝土塔筒吊装工程（项目名称）进行**竞争性谈判采购，兹邀请符合**资格条件的投标单位提交响应文件和谈判。

**一、项目基本情况**

1.1.项目编号：JXFWCG-202308

1.2.项目名称：吉林公主岭风电乡村振兴项目混合式塔架混凝土塔筒吊装工程

1.3.采购方式：竞争性谈判

1.4.最高限价：600万元。

1.5.采购需求：工程承包范围（包括但不限于）:

(1）风力发电机组及辅助设备、塔筒及附件、控制柜及电缆、地面控制柜等塔筒基础平台设备等接卸车、保管及安装：风机、塔筒等包装物的统一收集、堆放和保管及需返还厂家包装物的装车；现场吊装平台的局部平整、塔筒堆放的枕木等。

1）甲供设备乙方负责卸货。在项目开工初期风机、叶片、塔筒等甲供设备会陆续到达现场，但此时还不具备大型主吊装机械进场后能连续工作的条件，乙方需按甲方通知要求提前派相应机械和人员进场卸货，卸货需满足甲方审定的施工方案。即前期除主吊外的机械和人员配合卸货及保管的费用须包含在投标综合单价中。如乙方拖延甲供设备的卸货时间，所产生的费用由乙方承担。

2）本项目乙方需负责风机叶片及风机其他相关、其他甲供设备、材料（风机、塔筒）乙方需负责机械和人员配合卸货至各机位上。

(2）风力发电机组及辅助设备、塔筒及附件、控制柜及电缆连接、电缆预留段连接、接地等安装吊装；塔简各个部位、机舱、发电机、驱动链、单叶片的接卸、拼装、吊装、组对、力矩；塔筒人梯、母线桥的连接等；塔筒接地的连接；即从塔筒到风机机位附件开始的所有工作都包含进来；三片叶片和轮毅的接卸、组装、吊装、组对、力矩；风电机组：包括风电机组部件掏箱、开箱检查，组装，机舱、叶片、轮穀吊装及附件的安装，随风机的电动葫芦、电缆接头、控制柜、低压柜、变频柜、 UPS 柜等的安装，配合机组调试和吊装设备场内转移等。塔筒（架）：包括塔筒的拼装、吊装、安装，电缆敷设，照明灯具安装，爬梯或电梯（如有）安装，附件安装。完成风机基础浇筑后与吊装相关各种检测指标的校和工作、完成混凝土塔筒与基础连接及预应力钢绞线张拉的工作（不包括钢筋预应力张拉、注浆、以及灌浆材料采购）、对吊装的塔筒防水及防腐处理、各节塔筒、机舱、轮载等需要密封部位的密封。严格按照厂家现场安装规范手册进行吊装。积极配合静态调试；配合业主要求试运行期间工作及各项消缺工作。在施工过程中，如现场不具备并网条件时，吊装作业时承包人应将机头安装在脱网期间现场主风向士15度方向，主风向方向由总承包人提供。风机、塔架及附件成品保护看管费、周转材料及工具装车费、高强螺栓实验检验费（包含出具第三方检测报告）、所有设备材料倒运、大型机械进出场费。承担施工期间全天候安全保卫工作及夜间施工照明的责任，及其他在风电领域属于约定俗成的吊装工作范围。

(3）安装范围内的螺栓检验检测、防火封堵、接地、配合厂家调试；

(4）运输包装支架的回收、保管以及装车；

(5）吊装专项施工方案的专家论证费（包含论证报告）。

1.6.吊装技术规范

（1）具体要求见合同协议书及第四章采购项目技术、规格和数量要求等及安装操作指导等相关资料

（2）参考行业内吊装规范

1.7.供货期：60日历天（自合同签订之日起60日历天完成服务）。

**二、申请人的资格要求**

2.1 中华人民共和国境内注册的独立法人资格的企业或其他组织，具备有效的营业执照。

2.2 投标人承担本项目应具备以下资质：

1）企业注册资金不少于500万元；

2.3投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人（信息查询日期自公告发出后至投标截止前）。

2.4自2020年1月1日起至本项目公告发布之日止期间有效的类似业绩证明材料加盖单位公章。

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的自有吊车等设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

2.6本次招标不接受联合体投标。

**三. 竞争性谈判邀请文件的获取**

3.1获取时间： 2023年6月21日09时00分至2023年6月24日17时00分；

3.2凡有意参加投标者，请按照上述时间在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）；( 中城国网招标系统 (www.ccsglucky.com)自行购买（注册账号过程及购标具体流程问题请各潜在投标人自行与中国招标投标公共服务平台及中城国网客服联系并沟通，招标人及招标代理单位不提供服务）。

方式：投标人的法定代表人或者法定代表人的授权委托人现场领取或者电子邮件方式提交。

（1）法定代表人现场领取文件时应提供：法定代表人的身份证明书（原件）、身份证（复印件加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人的授权委托人现场领取文件时应提供：法定代表人的授权委托书（原件）、受委托人身份证（复印件加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）。

（3）建议投标人以电子邮件的形式递交上述报名资料扫描件及报名费转账截图发送至（电子邮箱：info@ccsglucky.com），纸质报名资料在递交投标文件时一并递交。

3.3 招标文件每套售价200元，售后不退。

3.4未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。

名称：吉祥新能源科技有限公司

税号：91320411MA1MH99N1K

地址：南京市建邺区奥体大街68号3栋第11层

开户行：中信银行南京江北新区分行营业部

账号：8110501012501936352

**四、投标文件的递交**

4.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年6月25日 16 时 00 分，本项目为线上开标，请各投标单位在开标截止时间前将加密且盖章的投标文件扫描件发送至：（info@ccsglucky.com ），逾期不予接受。

4.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判邀请文件要求加密及盖章的投标文件，招标人将予以拒收。

**五、发布公告的媒介**

本次招标公告在(中城国网招标系统 (www.ccsglucky.com)（发布公告的媒介名称）上发布，其他网址转载无效。

**六、联系方式**

招标人名称：上海电气（江苏）综合能源服务有限公司

联系地址：南京市鼓楼区古平岗4号C座818-827室

联系人：李品徵

联系电话：13921428236

招标代理机构名称： 吉祥新能源科技有限公司

地址： 江苏省南京市建邺区奥体大街68号3栋11层

联系人： 许帅

联系电话： 18652906665

邮编： 210004

电子邮箱： info@ccsglucky.com

账户名称： 吉祥新能源科技有限公司

开户银行： 中信银行南京江北新区分行营业部

账号：8110501012501936352